关于大兴安岭地区呼中区雄关3号线2号采石场建筑用花岗岩矿建设项目环境影响报告表的批复
大兴安岭巅峰投资发展有限责任公司：

你单位报送的《关于申请审批大兴安岭地区呼中区雄关3号线2号采石场建筑用花岗岩矿建设项目环境影响评价文件的函》和《大兴安岭地区呼中区雄关3号线2号采石场建筑用花岗岩矿建设项目环境影响报告表》(以下称“报告表”)等申报材料已收悉，经审查研究，现批复如下。

一、项目概况及总体意见

本项目为新建项目，位于黑龙江省大兴安岭呼中区呼源镇东部约12.5km处，矿区总占地面积为27299平方米，弱风化花岗闪长岩开采深度一般为距地表0.25—0.6m，未风化花岗闪长岩开采深度一般为距地表0.6m以下，生产规模为17万m3/a，开采方式为台阶式露天开采。本矿区不配套碎石生产线设备。年工作250天。矿山开采服务年限为2.9年。
该项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》及审查意见等要求。项目实施可能对环境产生不利影响，在严格落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

（一）生态保护措施。施工期，本项目表土剥离的面积为2.7299hm2，剥离厚度为0.25m，剥离量6825m3，剥离的表土暂存于厂区西南侧，表面用苫布遮盖，用于后期绿化工程区绿化覆土。建筑材料、弃土等应设置围挡。合理安排施工进度，避开雨季施工。施工作业面做到日清日结，防止因风蚀而造成水土流失。工程结束后，工程区永久占地被固化，将会使厂区地面因施工而引起的水土流失现状得到改善。本项目在建设的同时还会对厂区进行绿化，种植树木和草本植物。施工期建设活动应尽量少占用土地，开采区严格按照开采范围进行开采，不得超范围开采，不得占用黑土地。挖土尽快回填，对可用于绿化的临时堆放土体，修筑成临时梯形断面的堆土，采取临时防护和排水措施，以纤维布覆盖并在堆土两侧修筑截流沟，以防降雨侵蚀或风蚀的发生。动土作业应尽量避免大风天和雨天，施工前应在施工场地内布设临时简易截排水沟。对各项动土工程，在分项工程结束后，及时进入下一道工序或建立防护措施，减少土壤侵蚀源的暴露时间，施工结束后，应立即种植植被实施绿化。施工人员做好生态保护教育，禁止对野生动物的捕杀，对野生植被的不必要的破坏，减少使用灯光，防止对动物的生境造成破坏。施工过程中严格规定行车道路，避免破坏施工便道沿线的植被和生态。运营期，项目运行期间，针对矿山开采、爆破、凿岩穿孔、物料运输、贮存装卸作业期间产生的粉尘，分别采取了相应的废气治理措施，同时采取洒水抑尘措施，污染物达标排放，减少粉尘对矿址周围植物影响。物料运输按照矿区内已规划道路进行运输，禁止占用矿址外未规划道路，对植被进行破坏。在矿址内，针对开采区与周围林地之间设立一定宽度的缓冲带，保留原有植被，起到隔离粉尘和视觉屏障的作用。加强生产管理和职工的生态环保宣传教育，严禁随意开辟便道，禁止所有人员随意进入非工程用地区域活动，踩踏破坏植被，破坏地表生态。对出入矿区车辆司机进行教育和管理，禁止车辆大声鸣笛，以减少噪声对矿区附近野生动物的影响，司机在行车过程中若发现野生动物横穿公路，应及时避让。合理选取爆破参数和单位介质消耗量，合理选取起爆方案和微差间隔时间，降低爆破强度。调整爆破时间，尽量避开鸟类繁殖期和育雏期，避开清晨、黄昏及动物活动高峰期。调整爆破地点，在满足正常生产的前提下，尽量避开已知的动物巢穴、活动区域等敏感点，保持安全的缓冲距离。在爆破前采用声学驱赶方式，使用喇叭、汽笛、播放天敌叫声或发出其他非伤害性噪声，声音强度应由小到大，温和地驱赶附近野生动物。禁止夜间开采运行，减少灯光及噪声对野生动物行为干扰。在采区内部，表土堆场南侧、东侧设置截流沟，总长度约为 75m，截流沟规格为梯形断面，开采区台阶底部及运输道路外侧截流沟坡度最小为 3‰。截流沟与雨水沉淀池连接，雨水经截流沟通过自流方式汇集至雨水沉淀池，经沉淀后用于洒水抑尘。对开采区边坡和平台及时平整，边开采边加固护坡防止大面积塌陷，防止重力侵蚀，降低水土流失的风险。复垦时将开采区域的矿区恢复成乔木林地。项目严格控制占地，禁止占用矿区外林地，制定严格的林区施工作业规则及范围，对占用的林地进行表土剥离，将剥离的腐殖质层土壤及残坡积层土壤分区堆放，避免混合污染，表土剥离工程分 2 次进行。闭矿期对占地内的地表植被进行恢复，表土回填，种植云杉，林木种植满足《造林作业设计规程》（LY/T1607-2024）要求，保证植树成活率 85% 以上，郁密度≥0.30。闭矿期，项目闭矿期生态恢复范围为矿址永久占地，责任范围共计 2.7299hm²，复垦率达到 100%。项目修复方向为乔木林地。参照《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）要求，有效土层厚度≥30cm，土壤容重≤1.45g/cm³，pH 值为 6.0~8.5，有机质含量≥2%，植树成活率 85% 以上，郁密度≥0.30。基础、运输道路硬化面等全部拆除，生产及辅助生产设施撤离场地，清除边坡上部不稳定的岩土体。对之前采矿开挖的乱掘地进行场地平整，采用推土机推运地面坡度≤6°，平整面积2.0499hm²，平整厚度0.2m，工作量为 4100m³。对种植云杉的场地进行树穴开挖，树穴规格为直径 0.5m 深0.5m，工程量为 3417 株，对种植扶芳藤的平台内侧进行沟槽开挖，总长 1275m，合计开挖石方量 394m³。露天采场平台及底部境界线围合区进行表土回填平整，共计用土量 6319m³。种植乔木采用移植的云杉，穴状整地，株行距 2m×3m，共计 3417 株，造林密度为 1667 株 /hm²，林间撒播草籽，每公顷撒播量为 60kg。在坑底及平台边缘处按 30cm 的间距栽植当地适宜生长的扶芳藤，需要扶芳藤 4250 株。对土地复垦质量进行监测，监测频率为每年 1 次，持续 3 年。通过采取以上生态恢复措施，满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109 号）文件要求。

（二）大气环境保护措施。施工期，在本项目施工过程中，施工现场周围设置围挡，每天应定期洒水防止扬尘产生，在大风天气加大洒水量及洒水次数，多尘物料堆应用帆布覆盖，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量。施工场界扬尘浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值。汽车运输全部采用国六排放标准车辆，非道路移动机械原则上采用新能源，无对应产品的满足国四及以上排放标准，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，严禁使用报废车辆。车辆外运表土时需要对车厢进行苫盖防止洒落。运营期，本项目废气排放主要来自矿石的开采、露天采场、堆场粉尘、运输等过程排放的粉尘。凿岩穿孔采取洒水抑尘措施，平均每 2 小时进行一次洒水工作，保证空气湿度为 60% 以上，抑尘效率可达 74%。爆破方式采用控制导爆管微差技术进行爆破，降低用药量，深孔爆破，通过洒水加湿处理，不间断使用临时水管洒水抑尘，保证空气湿度达 60%，抑尘效率可达 74%。集堆、铲装过程通过临时水管洒水抑尘的方式可使粉尘排放量降低 74%。露天采场、表土堆场、堆料场在堆放过程中通过采用喷淋洒水装置喷雾洒水，使场地保持湿润，每两小时进行一次洒水工作，保证空气湿度达 60%，可使堆场装卸粉尘排放量降低 74%，使堆场风蚀扬尘排放量降低74%，对表土堆场采取密目网苫盖措施和洒水降尘，表土堆场表面播撒草籽，本项目配置洒水车 1 辆。运输车辆采用封闭遮盖，同时要求矿方加强管理，杜绝超载现象，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，清扫并洒水抑尘，粉尘可降低 66% 左右。本项目产生的无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。场区内针对无组织排放的颗粒物，企业设置移动式洒水车、雾炮及喷淋头，对其进行降尘。

(三)水环境保护措施。施工期，施工人员生活污水主要污染物为 SS、COD 及氨氮，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工废污水需集中收集，经临时沉沙池沉淀后，清水回用于洒水降尘。加强施工人员环保意识，加强施工期环保监理和环境管理，确保工程施工期对地下水环境影响最小化，可保证本项目施工期污水不外排。运营期，采石场的表土剥离、铲装等工序需洒水抑尘，主要污染物为 SS，全部蒸发，不外排。在采区内部，表土堆场北侧、东侧设置截流沟，以拦截和疏导地表径流，截流沟梯形断面，底宽 0.4m、沟深 0.4m，连接雨水沉淀池，经沉淀后的雨水用于矿区洒水抑尘。表土堆场南侧、西侧设置挡渣墙，挡墙设有排水孔，高度 1.2m，断面呈梯形，顶宽 0.8m，墙背和墙面边坡系数都为 1:0.2。雨水沉淀池建设于采区地势最低处，开采境界底部，占地面积 12.5m²，容积 25m³，用于矿山采场的洒水降尘，洒水抑尘用水全部蒸发，不外排。本项目生活污水排入周边防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。本项目生产废水和生活污水均得到妥善处置，无外排废水，不会对地表水环境产生明显影响，符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651—2013）中矿山水污染防治所要求的措施。
（四）声环境保护措施。施工期，施工期间运输车辆，应当禁止鸣笛、减速缓行，夜间禁止运输，加强施工机械及运输车辆的维修与管理。施工期选用低噪声施工机械，对易产生高噪声的设备，施工时需要采取消声、隔声处理等措施。合理布置施工现场，夜间禁止施工。项目采取上述降噪措施能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。运营期，针对设备噪声，采用基础减振，可有效降低设备噪声。合理安排作业时间，合理布局施工现场，应尽可能避免大量高噪声设备同时作业。本项目采用微差深孔爆破方式，采取合理安排爆破时间，控制爆破频次，爆破时间选择在上午 9:00—10:00，爆破每工作 15 天进行一次，夜间禁止爆破，爆破提前告知附近村屯，做好防护工作。禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，合理安排运输车辆工作时间，22:00～次日 6:00 禁止运输工作。采取措施后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 1 类标准要求。
（五）固体废物污染防治措施。施工期，本项目施工期采剥离表土排入表土堆场，闭矿后用作地表植被恢复。建设期施工人员生活垃圾堆放于临时生活垃圾箱内，定期清运。因此，本项目施工期固体废物对周围环境影响较小。运营期，本项目固体废物产生及处理情况：剥离表土年产生量 6825m³，暂存于表土堆场，用于后期绿化覆土；废弃泄压片年产生量 0.16t/a、破损致裂管件年产生量 0.024t/a，由爆破公司进行回收处置；生活垃圾年产生量 1.875t/a，由市政环卫部门统一清运处理。
（六）环境风险防范措施。露天采场、表土堆场的滑坡、坍塌风险防范措施：矿山露天开采过程中，确保边坡稳定开采；表土堆场应按照边坡稳定堆放，以免造成滑坡与坍塌风险。从矿山的剥离、开采到矿石的装运等各环节，要对各类机械设备进行严格的安全监控，做到采剥设备有序地作业，装运设备不超载、不超速，按照既定的路线行驶。对雨水沉淀池、防渗旱厕进行一般防渗，应采用抗渗钢纤维渗混凝土或高密度聚苯乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求要达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10⁻⁷cm/s 的要求。要求企事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）的相关要求及时编制企业应急预案完成备案，杜绝突发环境事件发生。

（七）本报告未设置总量控制指标，项目运营期不排放二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并 [a] 芘及非甲烷总烃，运营期仅有无组织颗粒物排放，经洒水抑尘措施后各工序无组织颗粒物排放量合计约 0.28t/a（表土剥离 0.005t/a、凿岩穿0.133t/a、爆破 0.111t/a、集堆铲装 0.007t/a、运输 0.008t/a、表土堆场 0.016t/a），满足《大气污染物综合排放标（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。

三、有关要求

(一)落实生态环境保护的主体责任。你单位应落实生态环境保护的主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。制定并落实施工期与运营期生态环境跟踪监测方案，根据结果不断优化各项生态环境保护措施。按规定程序实施竣工环境保护验收。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

(二)加强监督检查。由呼中生态环境局按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》(环执法〔2021〕70号)要求，加强对项目环境保护和“三同时”及自主验收监管。你单位应按规定接受生态环境部门的日常监督检查。
                      大兴安岭地区呼中生态环境局

                        二○二六年十一月十一日

